**Laboratorio 1**

**Introducción a MARS y al MIPS**

*Arquitectura de Ordenadores*

En este laboratorio se introducirá el entorno de programación MARS que permite el desarrollo de programas en lenguaje ensamblador MIPS. Puede descargar MARS utilizando el enlace que se especifica a continuación:

<http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/>

**Fundamentos de MARS**

*Ejercicio 1 (4 puntos):*

Arranque la aplicación y observe el entorno de programación.



Note las pestañas **Edit/Execute** y **Mars Messages/Run I/O**. El significado de estas pestañas es evidente. Observe también el panel con todos los registros que se halla a su derecha. Se muestran todos los registros de la arquitectura con sus números y etiquetas.

Al final de la lista aparecen también unos registros de propósito específico (**pc** o contador de programa y **hi** y **lo** cuyo significado se explicará más adelante)

Utilice **File…Open** para abrir el fichero **lab1.asm** que se adjunta con este manual. El fichero contiene un programa que suma un vector de cinco números. Podrá observar el fichero abierto en el panel **Edit**.

NOTA: *(todos los iconos tienen un equivalente en la barra de menús; en el resto de este tutorial intentaremos hacer referencia a los iconos siempre que sea posible)*

Ensamble el programa utilizando el icono  (disponible también en el menú **Run**). Examine el panel **Mars Messages** y compruebe que el mensaje indica que el ensamblado ha sido realizado con éxito.

Observe también que la pestaña cambia automáticamente de **Edit** a **Execute** y que ahora se muestran los paneles **Text Segment** y **Data Segment**.

-\*-

**1.** El **Text Segment** contiene el código de la sección **.text** del programa (las instrucciones del programa). Explique, con sus propias palabras, qué representan cada una de las columnas de este panel:

*Bkpt*: Breakpoint. Si se activa, el codigo para en esa línea para que se pueda observar el proceso paso a paso, con acceso a los valores de los datos usados

*Address*: Dirección de la instrucción. Dirección que usa el program counter para ejecutar dicha instrucción

*Code*: Codificación en hexadecimal de la instrucción.

*Basic*: Instrucción en sí. Se ve en la forma de texto en la que es escrita en lenguaje mips.

*Source*: En caso de que la instrucción original haya tenido que ser fragmentada en 2, referencia a la línea que existe en el programa (si un lw en la línea 14 causa un lui y un ori, el primero tiene de source la linea 14 y el otro ninguna, por lo que se infiere que la linea 14 ha sido dividida en 2 operaciones conjuntas)

-\*-

**2.** Conteste también a las preguntas siguientes:

¿Cuál es la dirección de inicio del programa?

El programa empieza en el label main, línea 14, que tiene como direcciones 4194304 y 4194308(direcciones usadas por el pc) al ser conjuntas.

El **Data Segment** contiene el código de la sección **.data** del programa (las variables y las constantes definidas en el programa). ¿Cuál es la dirección de inicio del **Data Segment**?

Es el valor 5, el primero en ser cargado. Tiene dirección 268500992

Cada fila del **Data Segment** muestra el contenido de 8 palabras de memoria, cada una de las cuales contiene 32 bits, o 4 bytes, de datos. Observe que las primeras 14 palabras del **Data Segment** contienen valores no nulos. ¿Por qué?

-\*-

Utilice el menú **Settings** para configurar los paneles de MARS. La configuración se guardará y se utilizará en la próxima sesión.

* El **panel Labels** contiene las direcciones de las instrucciones del código ensamblador con una etiqueta, este panel no se muestra por defecto por lo que hay que seleccionarlo en el menú **Settings**.
* Seleccione también la opción para permitir pseudo-instrucciones (sustituciones de algunas instrucciones con códigos más amigables para el programador y otros atajos).
* Seleccione la opción para mostrar los valores y las direcciones en formato hexadecimal.

Utilice el *slider* para cambiar la velocidad de ejecución a 1 instrucción por segundo.

Esto nos permitirá observar las instrucciones ejecutándose en vez de terminar el programa directamente.

Hay varias formas de ejecutar un programa:

* El icono  ejecuta el programa hasta. Utilizando este icono debería observar la barra evidenciadora amarilla mostrando cómo progresa la ejecución del programa en el **Text Segment** y la barra evidenciadora verde mostrando cómo se van modificando los registros en el panel **Registers**. También los cambios en el **Data Segment** son evidenciados.
* El icono  resetea el programa a sus valores iniciales. El contenido de la memoria es el que se especifica en el programa y los registros están, en general, puestos a cero.
* El icono  “single-step”, permite avanzar de una instrucción, mientras que , “single-step backwards” retrocede de una instrucción deshaciendo la operación anterior.

Ejecute el programa hasta que complete su ejecución utilizando una velocidad de ejecución muy baja (una instrucción por Segundo). Al completarse la ejecución se visualizará lo siguiente:

--program is finished running --

Reinicie  el programa y ejecútelo una instrucción a la vez utilizando la opción *single-step*  . Examine el contenido de los registros después de cada instrucción y asegúrese de entender los cambios.

-\*-

**3.** Dibuje un diagrama de flujo del programa:

-\*-

**4.** Fije un breakpoint en la dirección 0x400014 seleccionando el *checkbox* correspondiente al lado de la instrucción.

* Reinicie  y ejecute  el programa otra vez. Esta vez se parará al *breakpoint* antes de ejecutar la instrucción. Examine el valor de **$t0** a este punto. ¿Cuál es?

* Avance de una instrucción  para ejecutar la **add**. Examine de **$t0** otra vez. ¿Cuánto vale ahora?
* Haga click en  para continuar la ejecución desde el breakpoint.

-\*-

**5.** Ahora cambie el programa para cumplir con estas condiciones e indiqué qué instrucciones se han modificado:

Se añade un número más al array X (por ejemplo, el 14):

El bucle avanza de dos en dos:

-\*-

NOTA: Observe que puede modificar directamente los valores de los registros y de la memoria directamente al *breakpoint* antes de continuar se así fuera necesario para realizar alguna prueba específica sobre el programa

Abra el Help  para obtener informaciones sobre las instrucciones del MIPS, pseudoinstrucciones, directivas y *syscalls*.

*Ejercicio 2 (4 puntos):*

Escriba el programa que se muestra a continuación (no es necesario escribir también los comentarios), y guárdelo en el escritorio de su ordenador como **lab1-2.s**:

.text

.globl main

main:

li $v0,4 #syscall to print a string

la $a0, prompt #address of string to print

syscall #print the string

li $v0,1 #syscall to print an integer

lb $a0, val #load the integer to print to $a0

syscall #print it

addi $t0, $t0, 1 #increment the value of $t0

li $v0, 10 #sys call for exit

syscall

.data

prompt: .asciiz "tu codigo es: "

val: .byte 20

Ejecute el programa y observe su salida (en caso de error en la línea prompt: .asciiz "tu codigo es", sustituir las comillas “ “ ).

-\*-

**1.** Examine el **Segmento de Datos**. Transcriba los valores de los primeros 16 bytes de datos en memoria (escríbalos exactamente como se muestran en MARS, donde 4 bytes son agrupados para formar una entrada):

**Data Segment**

Address*Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+C)*

*0x1001000*

-\*-

Asimismo, conteste las siguientes preguntas:

**2.** Transcriba direcciones y datos de cada byte del Segmento de Datos utilizando un modelo de memoria tipo pila.

* Muestre un byte por fila.
* La dirección más baja debe hallarse en la **base** de la pila.
* Etiquete la dirección a la que corresponde el comienzo de la cadena de caracteres de la **pregunta**
* Etiquete la dirección que corresponde a la variable **val**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Address** | **Label** | **Data** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 0x10010000 |  |  |

**3.** ¿Cuál es el significado del primer byte que tiene el valor 00?

¿De qué viene el valor 14?

-\*-

*Ejercicio 3 (2 puntos):*

Cree otro fichero que contiene el programa siguiente y guárdelo como **lab1-3.s**:

.text

.globl main

main:

li $v0,10

syscall

.data

nums: .byte 8,7,6,5

.half 4,3,2,1

.word 1,2,3,4

.space 1

.word 0x12

letters: .asciiz "ABC"

.ascii "abc"

neg1s: .byte -1,-1

.word 15

-\*-

Transcriba direcciones y datos de cada byte del Segmento de Datos utilizando un modelo de memoria tipo pila (en caso de ser necesario, añadir las filas que faltan).

* Muestre un Word (4 bytes) por fila.
* La dirección más baja debe hallarse en la **base** de la pila.
* Etiquete las direcciones correspondientes a las variables **nums** y **letters**.
* Marque el byte con la dirección de **neg1s** sombreando con color la celda en cuestión.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Address** | **Label** | **Data** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

-\*-

*Ejercicio 4 (1 punto extra):*

Considere el programa siguiente (no necesita crear un Nuevo fichero, lea simplemente el código siguiente y conteste las preguntas):

.text

la $s0,neg1byte

la $s1,oneword

la $s2,twowords

la $s3,smallstring

lb $t0,3($s1)

add $s1,$s1,$t0

lb $t1,0($s1)

addi $s1,$s1,2

add $s2,$s1,$t1

sb $t0,0($s2)

addi $s1,$s1,7

add $a0,$s1,$t0

li $v0,4

syscall

lw $t0,0($s3)

sh $t0,-5($s2)

li $v0,10

syscall

.data

neg1byte: .byte -1

oneword: .word 0x02030405

twowords: .word 02,03

smallstring: .asciiz "abc"

halfwords: .half 10,11,12,13,14,15

Asuma que la variable **neg1byte** represente la dirección 0x10010000, y que todos los bytes de memoria no asignados a variables contienen 00.

-\*-

**1.** ¿Cuántos bytes del segmento de datos son reservados para el segmento de datos desde la dirección de comienzo **neg1byte** hasta el último byte de dato almacenado en la variable **halfwords** (considere también eventuales bytes extra reservados por la directriz de datos)?

Escriba los valores de los bytes almacenados en el Segmento de Datos antes que el programa se ejecute:

**Data Segment**

Address*Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+C) Value (+10) Value (+14) Value (+18) Value (+1C)*

*0x10010000*

**2.** Rellene la tabla siguiente para mostrar los contenidos de los registros $s0-$s3 y $t0-$t1 después de que cada instrucción es ejecutada.

Para cada instrucción, rellene **sólo** aquellas entradas que **cambian**. Si un valor almacenado en memoria es modificado por una instrucción, transcriba también aquella dirección y su nuevo valor. Asuma que todos los registros estén inicializado al valor 0.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **$s0** | **$s1** | **$s2** | **$s3** | **$t0** | **$t1** | **$a0** | **addr:** |
| val: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la $s0,neg1byte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la $s1,oneword |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la $s2,twowords |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la $s3,smallstring |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lb $t0,3($s1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add $s1,$s1,$t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lb $t1,0($s1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| addi $s1,$s1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add $s2,$s1,$t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sb $t0,0($s2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| addi $s1,$s1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add $a0,$s1,$t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| li $v0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| syscall |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lw $t0,0($s3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sh $t0,-5($s2) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Transcriba los valores de los bytes almacenados en la sección de datos **después** que el programa se ha ejecutado (transcriba **sólo** los nuevos valores en memoria, en la posición correcta; no hace falta rescribir la tabla entera):

**Data Segment**

Address*Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+C) Value (+10) Value (+14) Value (+18) Value (+1C)*

*0x10010000*